Causa:
- o encoder absoluto (motor) nao foi detectado no inicio da viagem
Acao corretiva:
- verificar a conexao do encoder absoluto
- verificar a configuracao do parametro 'ENC_TYP' no menu 'Encoder & BC'
- para mais informacoes ver menu INFO 'Encoder'