Causa:
- Información adicional 1: Al iniciar el recorrido, el control del freno no está listo para funcionar
- Información adicional 2: Al finalizar el recorrido, el control del freno sigue estando listo para funcionar
Eliminación del fallo:
- Para dispositivos que no sean iguales a MDxxBR, desactive la función de entrada "51:MD_BM_Fb"
- Compruebe la cadena de seguridad, debe haber 230 V CA entre N_SC y L_SC al iniciar
- El parámetro "f_O3" debe estar configurado en "MotContact"
- Póngase en contacto con la línea directa de ZIEHL-ABEGG