Cause:
- La puissance dissipée calculée de la résistance de frein dépasse la puissance nominale de 25 %
Élimination:
- Contrôler le paramètre "BC_TYP" dans le menu "Encodeur & BC"
- Si "BC_TYP" = "BRxx", contrôler les paramètres "R_BR" et "P_BR" dans le menu "Encodeur & BC"
- Éliminer la cause de la surcharge de la résistance (réduire la durée d'enclenchement, contrôler les rapports de charge de l'installation...)