Ursache:
- Signalspur A, B, C oder D von Absolutwertgeber oder Sinusgeber hat zulässigen Grenzwert während der Fahrt überschritten.
Behebung:
- Wenn im Menü Encoder & BC/ENC-Typ= TTL-Sinus ein Rechteck-Drehgeber angeschlossen ist, Parameter prüfen.
- Prüfen, ob angeschlossener Drehgeber vom Frequenzumrichter unterstützt wird.
- Drehgeber tauschen.
