Causa:
- o encoder absoluto (motor) transmite aviso de falha iminente
Acao corretiva:
- substituir o encoder absoluto o mais rapido possivel
- temporariamente ajustar um parametro 'MASKx' no menu 'Monitoring' para 335