Cause:
- Lorsque la surveillance de desserrage des freins est activée, au moins un frein est détecté comme desserré avant le début du déplacement
Élimination:
- Dans le menu "Surveillance" vérifier si le paramètre "BR" est réglé sur le bon nombre et la bonne logique de commutation (NO / NC) des contacts de surveillance
- Vérifier si les contacts de surveillance sont raccordés correctement
- Contrôler le fonctionnement des contacts de surveillance