Ursache:
- Durchschnittliche Bremsleistung der letzten 120 s hat 200 % der eingestellten Nennleistung des Bremswiderstandes überschritten
Behebung:
- Im Menü Encoder & BC/BR_TYP prüfen.
- Wenn Encoder & BC/BR_TYP=BRxx, die eingestellte Leistung im Parameter P_BR prüfen.
- Auslegung Bremswiderstand prüfen.
- Frequenzumrichter ausschalten und wieder einschalten.
