Cause:
- Sur l'entrée numérique programmée avec la fonction "PFU_BR", le signal de surveillance de la température de la résistance de frein disparait dans le 2ème jeu de paramètres pendant le déplacement
Élimination:
- Vérifier si la résistance de frein est en surchauffe
- Contrôler le cablage du thermocontact de la BR
- Mettre le ZAdyn à l'arrêt et le remettre en marche