Ursache:
- Bei aktivierter Bremslüftüberwachung wird vor Fahrtbeginn mindestens eine Bremse als gelüftet erkannt.
Behebung:
- Im Menü Überwachungen/BR Anzahl und Schaltlogik NO / NC der Überwachungskontakte prüfen.
- Anschluss Überwachungskontakte prüfen.
- Funktion Überwachungskontakte prüfen.
