Causa: 
- al iniciar la marcha la función "Parada de emergencia regulada" ya está activa
Eliminación del fallo: 
- comprobar el ajuste de las entradas digitales en el menú "Maniobra"
- comprobar la activación y el cableado de la entrada con la función "/FastStp"