Cause:
- Interruption du déplacement suite à une interruption CO, les ordres de déplacement de la commande restent actifs
Élimination:
- Contrôler le circuit de sécurité
- Contrôler la commande des contacteurs
- Contrôler l'évaluation des signaux de sortie du ZAdyn par la commande