Causa:
- durante desaceleracao, distancia restante aumentou (DCP04) ou nova posicao enviada (CAN)
Acao corretiva:
- verificar encoder absoluto
- verificar compatibilidade DCP
- verificar relacao das distancias no menu 'Bus Info 3'