Cause:
- Aucun signal du transmetteur rotatif (moteur) n'est détecté
Élimination:
- Vérifier si le frein s'ouvre
- Contrôler les données du moteur
- Contrôler le raccordement moteur (U-U, V-V, W-W) 
- Augmenter le paramètre "SPD_KP" dans le menu "Contrôleur"