Causa: 
- la tensión de entrada de las pistas de señal C y D del encoder de valor absoluto tipo ERN1387 es cero (en ambas)
Eliminación del fallo: 
- comprobar el encoder de valor absoluto
- comprobar el cable del encoder
- comprobar la conexión del encoder