Causa: 
- cuando se usa una unidad de regeneración en combinación con una resistencia de freno, no está programada la supervisión de la temperatura de la resistencia de freno
Eliminación del fallo: 
- parametrizar la entrada digital (preferentemente "X_BR4") en el menú "Maniobra" con la función "PFU_BR"