Causa: 
- valores de medición erróneos en el registro de corriente durante la conexión
Eliminación del fallo: 
- apagar y volver a encender el ZAdyn. póngase en
- contacto con el servicio de atención al cliente de ZIEHL-ABEGG