Cause:
- Le codeur absolu (moteur) n'est pas détecté au début d'un déplacement
Élimination:
- Contrôler le raccordement du codeur absolu
- Dans le menu "Encodeur & BC", contrôler le réglage du paramètre "ENC_TYP"
- Voir le menu INFO "Encodeur" pour davantage d'informations