Cause:
- La température du moteur a dépassé la valeur limite admissible pendant le déplacement
Élimination:
- Contrôler les paramètres réglés dans le menu "Plaque moteur"
- Dans le menu Info "Mot", contrôler le courant du moteur pendant le déplacement constant (descente de la cabine vide). Le courant du moteur affiché ne doit pas être supérieur au courant nominal du moteur
- Dans le cas des moteurs asynchrones, effectuer le cas échéant une identification automatique des paramètres du moteur (dans le menu "Plaque moteur", paramètre "ASM_ID")
- Contrôler la durée d'enclenchement du moteur (affichage dans le menu Info "Power1", valeur "ED")
- Dans le cas des moteurs synchrones, contrôler l'offset d'encodeur absolu 
- Controller l’aération de frein