Causa:
- temperatura da secao de potencia muito alta no inicio
Acao corretiva:
- verificar funcionamento do ventilador
- verificar temperatura ambiente
- eliminar causa do aquecimento (reduzir ciclo, verificar carga, ajustar encoder absoluto, etc.)