Causa:
- erro interno do dispositivo, PWM foi desligado
Acao corretiva:
- verificar conexao do encoder
- ocorrencia permanente: contatar Servico ZIEHL-ABEGG
- ocorrencia esporadica: verificar instalacao EMC (blindagem)