Cause:
- Message de défaut de la ZArec, le signal à l'entrée numérique "BC" manque
Élimination:
- Vérifier à l'aide de l'affichage de la ZArec si la ZArec présente un défaut
- Mettre le ZAdyn à l'arrêt et le remettre en marche