Cause:
- Défaut de la communication avec le codeur absolu (moteur)
Élimination:
- Dans le menu "Encodeur & BC", contrôler les paramètres "ENC_TYP" et "ENC_INC"
- Contrôler le raccordement du codeur absolu
- Vérifier si l'installation est conforme CEM (blindage du cable de codeur, cable moteur, cable BR, ...)
- Voir le menu INFO "Encodeur" pour davantage d'informations
- Contacter la hotline ZIEHL-ABEGG
- Remplacer le codeur absolu