Ursache:
- Fehlerhafte Kommunikation Absolutwertgeber des Motors
Behebung:
- Im Menü Encoder & BC/ENC_TYP und ENC_INC prüfen.
- Anschluss Absolutwertgeber prüfen.
- EMV-gerechte Installation prüfen.
- Servicehotline kontaktieren.
- Absolutwertgeber tauschen.
