Ursache:
- IIt-Überwachung: Ausgangsstrom zu hoch. Bei kleinen Drehzahlen und großen Abweichungen zwischen Soll-Geschwindigkeit und Ist-Geschwindigkeit wird der Strom höher gewichtet
Behebung:
- Leichtgängigkeit Kabine und Gegengewicht prüfen.
- Anschluss und Funktion Absolutwertgeber prüfen, Verweis auf INFO-Menü Encoder 11
- Motordaten prüfen.
- Gewichtsausgleich prüfen.
- Öffnen Bremse Motor prüfen.
- Abgleich Absolutwertgeber prüfen.
- Benötigte Motorleistung und Gerätegröße prüfen.
