Causa:
- sem sinal de encoder após tempo 'T_ENC'
Acao corretiva:
- verificar funcionamento do freio
- verificar 'T_ENC'
- observar 'Cnt' ao girar eixo
- verificar conexao do encoder
- verificar 'ENC_TYP'