Cause:
- L'état des signaux STO_A et STO_B différait pendant plus de 120 ms
Élimination:
- Contrôler la commande des entrées STO
- Contrôler la fonction de commutation des contacts de relais
- Contrôler la commande des relais de couplage