Causa: 
- al iniciar la marcha no se ha alcanzado la corriente de prueba del motor
Eliminación del fallo: 
- comprobar la conexión del motor y el cable del motor
- póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de ZIEHL-ABEGG