Cause:
- La température moteur déterminée est trop élevée au début du déplacement
Élimination:
- Contrôler le raccordement du capteur de température (moteur) à la borne X-MT
- Vérifier si le moteur est en surchauffe
- Éliminer la cause de la surchauffe du moteur (réduire la durée d'enclenchement, contrôler les rapports de charge de l'installation, contrôler les paramètres moteur, calibrer le codeur absolu sur les machines synchrones, refroidissement du moteur...)