Causa: 
- al final de la marcha, una vez transcurrido el tiempo "T_CDLY" en el menú "Monitorización", los fusibles aún no se detectan como desexcitados
Eliminación del fallo: 
- comprobar el cableado de la supervisión de fusibles
- comprobar la activación de los fusibles
- comprobar el funcionamiento de los fusibles