Ursache:
- Bei Fahrtbeginn Temperatur Leistungsteil zu hoch.
Behebung:
- Funktion Gerätelüfter prüfen.
- Umgebungstemperatur prüfen.
- Ursache für Überhitzung beseitigen, z.B. Einschaltdauer reduzieren, Lastverhältnisse der Anlage und Motorparameter prüfen, Synchronmotoren: Abgleich Absolutwertgeber.