Ursache:
- Antrieb bewegt sich um mehrere Zentimeter in die falsche Richtung
Behebung:
- Motoranschluss prüfen: U=U, V=V, W=W
- Im Menü Motor-Typenschild Motordaten prüfen.
- Anschluss Drehgebergeber prüfen.
- Im Menü Regelung/SPD_KP prüfen.
- Im Menü Motor-Typenschild/M_MAX erhöhen.
- Adern der Motorleitung an Anschlussklemme U und V tauschen und bei Synchronantrieben einen Abgleich des Absolutwertgebers durchführen durchführen: Menü Encoder-Abgleich/ENC_ADJ.
