Ursache:
- Ermittelter Wert des Absolutwertgebers des Motors ungültig
Behebung:
- Frequenzumrichter ausschalten und wieder einschalten
- Im Menü Encoder & BC/ENC_TYP und ENC_INC Einstellungen prüfen, siehe Menü Encoder & BC
- Weitere Informationen siehe INFO-Menü Encoder 11
