Ursache:
- Betrieb ohne Motordrehgeber in Kombination mit Ansteuerung CAN-Positionmode oder DCP04 nicht zulässig
Behebung:
- Im Menü Steuerung/CONFIG=DCP03 parametrieren.
- Ansteuerungsart in Aufzugssteuerung auf CAN-Velocitymode ändern.
