Cause:
- Le courant du moteur est supérieur à la valeur "I_MAX" pendant le temps "T_MAX" dans le menu "Surveillance"
Élimination:
- Contrôler le paramètre dans le menu "Plaque moteur"
- Contrôler l’équilibrage de poids
- Controller l’aération de frein
- Contrôler le dimensionnement de l'installation