Cause:
- Lorsque la tension du réseau est présente, l'alimentation en tension 24 VDC externe de la carte processeur (CU) dépasse l'alimentation en tension interne de 1 VDC
Élimination:
- Retirer l'alimentation en tension externe 24 VDC
- Réduire la tension 24 VDC externe