Causa: 
- interrupción de la marcha a causa de una interrupción de CO, los comandos de marcha del control permanecen activados
Eliminación del fallo:
- comprobar el circuito de seguridad
- comprobar la activación de los fusibles
- comprobar la evaluación de la señales de salida del ZAdyn por parte del control