Causa:
- viagem abortada por interrupcao CO com comandos ainda ativos
Acao corretiva:
- verificar circuito de seguranca
- verificar acionamento de contatores
- verificar avaliacao dos sinais pelo comando do elevador