Ursache:
- DCP-Kommunikation während Fahrt unterbrochen.
Behebung:
- Verdrahtung DCP-Verbindung prüfen.
- Abschirmung DCP Leitung sicherstellen.
- Sporadisch: EMV gerechten Installation prüfen.
- Im Info Menü Bus Info 4 Zählerstände der Fehlerzähler prüfen.
- DCP-Schnittstelle in der Steuerung prüfen.
