Ursache:
- Signal am auf die Funktion Reglerfreigabe RF parametrierten digitalen Eingang während der Fahrt abgeschaltet.
Nur bei Eintrag in die negative Fehlermaske aktiv, siehe Überwachungen/MSK_NEG.
Behebung:
- Ansteuerung von RF prüfen.
- Sicherheitskreis prüfen.
