Ursache:
- Bei Fahrtbeginn fehlen nach Ablauf von 2,5 Sekunden die Signale STO_A und STO_B an der Anschlussklemme X-STO.
Behebung:
- Verdrahtung Ansteuerung prüfen.
- Versorgungsspannung Relais prüfen.
- Steuerspannung STO-Signale prüfen.
- Bei Verwendung des ZAsbc4: ZAsbc4 ausschalten und wieder einschalten.
