Cause:
- Le frein n'est pas détecté comme ouvert au début du déplacement
- Le frein ne s‘ouvre pas
- Le commutateur de surveillance de desserrage des freins ne commute pas
Élimination:
- Contrôler la surveillance de desserrage des freins
- Contrôle la commande des freins
- Contrôler le temps d'ouverture des freins
- Contrôler le paramètre "T_2" dans le menu "Démarrage" et l'augmenter si nécessaire
- Contrôler le paramétrage de la surveillance de desserrage des freins (menu "Surveillances" et "Système de contrôle")