Causa:
- erro na comunicacao com o encoder absoluto (motor)
Acao corretiva:
- verificar o cabo do encoder absoluto
- verificar o tipo do encoder absoluto conectado
- verificar instalacao EMC (blindagem)
- para mais informacoes ver menu INFO 'Encoder'
- contatar o Servico de Atendimento ZIEHL-ABEGG
- substituir o encoder absoluto