Cause:
- A l'arrêt, la tension mesurée en interne sur le circuit intermédiaire est supérieure à la tension d'intervention du hacheur de freinage
Élimination:
- Comparer la valeur affichée "U_DC" dans le menu Info "Brake-Chopper" à la valeur mesurée aux bornes DC+ et DC- (plage de mesure 1000 VDC, ATTENTION: haute tension). Si la tension affichée diffère de plus de 5 %, l'appareil présente un défaut. Si la tension mesurée est supérieure à 620 V, la tension du réseau n'est pas conforme à la norme 
- Contrôler la tension d'alimentation entre les phases du réseau, valeur max. = 440 VAC
- S'assurer que l'arbre est immobile dans le cas d'un moteur synchrone à l'arrêt
- Mettre le ZAdyn à l'arrêt et le remettre en marche