Ursache:
- Angesteuerte Schleichgeschwindigkeit im geberlosen Betrieb SCIM zu klein.
Behebung:
- Angesteuerte Schleichgeschwindigkeit erhöhen, Mindestgeschwindigkeit in mm/s siehe Zusatzinformation des Fehlers
