Ursache:
- Nach Ansteuerung der Eingänge STO_A und STO_B innerhalb von 2,5 Sekunden kein Fahrsignal der Aufzugssteuerung registriert.
Behebung:
- Aufzugssteuerung auf Fahrsignale prüfen.
- Ansteuerung der STO-Eingänge prüfen.
- Bei paralleler Ansteuerung Verdrahtung digitale Steuereingänge prüfen.
- Zustand der seriellen Ansteuerung anhand der Status LED am Frequenzumrichter prüfen.
