Ursache:
- Absolutwertgeber Motor mit Hiperface Schnittstelle gewählt. KEIN Einsatz mit diesen Gebertypen.
Behebung:
- Im Menü Encoder & BC/ENC_TYP passenden Absolutwertgeber wählen.
- Absolutwertgeber am Antrieb tauschen.
