Causa: 
- cuando hay tensión de red la alimentación de tensión externa de 24 VDC de la platina del procesador (CU) sobrepasa la alimentación de tensión interna en 1 VDC
Eliminación del fallo: 
- desconectar la alimentación de tensión externa de 24 VDC
- reducir la tensión externa de 24 VDC