Causa: 
- al iniciar el viaje no se ha detectado el encoder de valor absoluto (motor)
Eliminación del fallo: 
- comprobar la conexión del encoder de valor absoluto
- comprobar el ajuste del parámetro "ENC_TYP" en el menú "Encoder & BC"
- para más información, véase el menú INFO "Encoder"