Cause:
- le signal de retour du ventilateur principal n'est plus reconnu
Élimination:
- vérifier l'alimentation électrique (borne L/N) du ventilateur
- éliminer les blocages éventuels de la roue
- éteindre et rallumer le ZAdyn (y compris la remise à zéro de la tension à la borne L/N)
- Contacter la hotline ZIEHL-ABEGG