Cause:
- La puissance de freinage de la résistance de frein atteint 200 % de la puissance réglée dans les dernières 120 s, le déplacement est arrêté
Élimination:
- Contrôler le paramètre "BR_TYP" dans le menu "Encodeur & BC"
- Lors de la sélection du réglage "BRxx", contrôler la puissance réglée dans le paramètre "P_BR"
- Contrôler le dimensionnement de la résistance de frein
- Mettre le ZAdyn à l'arrêt et le remettre en marche